附件１
货物规格、技术参数
腕带：
1.用途:用于医院的患者标识管理；
2.材质：特制热敏复合材料；具有防水、防酒精、防碘伏、抗菌防过敏功能，透气柔软、佩戴舒适；
3.打印要求：文字、条码（包括一维码、二维码）、图形等，打印内容清楚易识别，可扫描时间≧90天，可与采购人 HIS系统及现用打印机设备无缝衔接（提供证明材料或承诺函）；
4.佩戴方式：单卡扣型，一次性使用；
5.包装：不低于100条/每卷；
6.质保期：3年；
7.免费按需提供腕带扣及其他配套使用的耗材（所有产生的费用包含在报价中）。
成人款：
1.规格：（240～260）mm×30mm（±5mm）
2.颜色：淡蓝色、橙色、淡粉色等颜色可选；
3.打印方式：热敏打印；
4.打印区域：（80～100）mm×25mm（±2mm）；
5.卡扣颜色：包括白色、红色、黄色等色；
儿童款：
1.规格：（180～220）mm×30mm（±5mm）
2.颜色：淡蓝色、橙色等颜色可选；
3.打印方式：热敏打印；
4.打印区域：（60～70）mm×20mm（±2mm）；
5.卡扣颜色：包括白色、红色、黄色等色；
幼儿款：
1.规格：（150～200）mm×30mm（±5mm）
2.颜色：多种颜色可选；
3.打印方式：碳带打印；
4.打印区域：（60～70）mm×20mm（±2mm）；

5.卡扣颜色：包括白色、红色、黄色等色；
打印机：
配套满足以上各类规格腕带打印需求。
2.质保期：5年。
3. 供应商须提供打印机耗材及日常维修保养服务，相关费用均已包含在报价中。打印机发生故障时，供应商应及时维修；若未能及时修复至正常使用状态，供应商须提供备用设备或充足备品备件，确保采购人使用需求不受影响。
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